**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!**

**INSTALACE vřetenového čerpadla IBO 3 a 3,5 SCR.**

**Je bezpodmínečně nutné respektovat návod k obsluze odstavec 3. INSTALACE A PROVOZ ČERPADLA, který je součástí balení !!!**

**Čerpadlo je určeno výhradně pro čistou vodu bez abrazivních nečistot ( písek kamínky ) !!!**

**Čerpadlo nesmí být ponořeno na dno vrtu ani studny mohlo by nasát kamínky nebo písek.**

**Používání čerpadla ve studni s větším průměrem než jaký je uveden v návodu v tabulce, může vést k přehřátí motoru a jeho poškození. Jestliže studna, v níž bude pracovat čerpadlo, má větší průměr, než který je uveden v tabulce, čerpadlo musí být nainstalováno ve speciálním plášti, který vynucuje správné chlazení. Na obrázku 3 v návodu je znázorněno, jak použít tento plášť.**